{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["封面","编制说明","汇总表","清单01","清单02","清单03"],"not_rendered":{"external_links":4,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":18,"n_cols":1,"rows_kept":18,"merged":[[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[30,0,30,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["青浦区华新镇安联·虹悦临时展示中心集装箱采购"]
[]
["报价清单"]
["\n\n"]
["\n\n"]
["\n\n"]
["\n\n"]
["\n\n"]
["\n\n"]
["\n\n"]
["\n\n"]
["\n\n"]

{"sheet":"编制说明","index":1,"n_rows":24,"n_cols":1,"rows_kept":24,"flags":["formulas_cached_only"]}
["青浦区华新镇安联·虹悦临时展示中心集装箱采购"]
["编制说明"]
["一、编制依据"]
["1、本次采购按采购文件、采购图纸及技术要求规范实施；报价清单仅做简要说明，如与采购文件及采购图纸不符，以采购文件、采购图纸为准；如采购文件、采购图纸、国家/地方及行业规范之间有冲突，以较高标准为准，材料按采购图纸执行。\n"]
["2、本次采购为临时展示中心集装箱采购，本次采购图纸为方案图，包括但不限于承包人须自行深化设计、材料采购、加工制作及安装等图纸所示一切工作，除有所指示或合同约定的主要物料、配件、构件及设备外，还包括设计、施工及安装过程中所需的一切杂项、零件及劳务，无论其是否详列于合同内 。\n"]
["二、工程概况及平面布置"]
["本项目位于项目位于上海市青浦区华新镇，四至范围东至：胡家村江,南至：华志路,西至：新通波塘,北至：华硕路。建筑面积125,579.08平方米。\n"]
["三、施工范围及施工界面"]
["1、本工程范围为青浦区华新镇安联·虹悦临时展示中心集装箱采购。"]
["2、本合同价款采用 固定总价方式确定；最终结算时固定总价不调整。"]
["3、合同价款已包含但不限于按本合同及附件、采购文件及附件（含答疑）、施工图及配套说明及工程量清单所列明的承包范围及所涉及的所有工作内容、费用、开支、规范、税费及风险、等为完成本采购项目的一切费用，包括但不限于图纸深化费、材料费、制作加工费、运输装卸费、二次及以上搬运费、现场安装费、机械费、临时水电及临设费、损耗、采管费、垃圾清运费、场地接收费、临时设施费、安全防护费、文明施工措施费、现场协调配合费、成品及半成品保护费、赶工补偿费、夜间施工费、试验检测费、缺陷修复费、验收交付、异地交通、住宿费以及各种措施费、综合管理费、利润、税金、本合同第1.3条施工范围内全部内容、本合同及附件中承包人全部义务及责任等所有费用及本工程的所有风险及责任。\n"]
["4、承包人根据本合同、采购文件的要求及本次采购的具体情况为完成本次采购并满足本项目的进度（含承包人自备发电机）、质量、安全、文明施工等要求而必须采取的措施所发生的各种相关费用均已综合考虑在本合同价款中。\n"]
["5、本项目图纸包干，为满足合同图纸及技术规范、合同清单及发包人要求，承包人需进行的深化设计，因此产生的一切费用都已包含在合同金额中。\n"]
["6、本次采购措施费用包干使用，不因采购数量和采购项目的增加或减少而调整。\n"]
["7、为满足图纸方案要求，承包人须配合完成发包人对各类材料的选型选样要求，因此产生的一切费用已包含在合同总价内；\n"]
["四、计划开工日期及工期"]
["    计划开工日期为2024年7月20日（实际开工日期以采购人通知的为准）；工期40天。"]
["五、补充说明"]
["1、本清单中所有分项均应达到验收要求，如有清单描述不详，应根据通常做法考虑报价；本报价清单中的清单内容已经包含了施工图上图示的所有工作内容；同时也包含了一个有经验的承包人能考虑到的为完成上述工作内容所必须做的其他工作内容。\n"]
["2、承包人自行考虑本次集装箱采购与基础工程及相关工程的连接、交接部位的做法，施工时必须符合规范及发包人要求，费用不另调整。\n"]
["3、本工程采购界面范围及其注意事项详见采购图纸。"]
["4、施工用水用电：发包人协调从总包指定的水电接驳点接驳施工用水电，施工水和电费由承包人自行承担。"]
["5、承包人未填单价或合价的项目，发包人将视为该项费用已包含在其他已有价款的单价或合价内。"]
["6、本工程增值税税率：专用发票，税率为   13%   。如承包人不能向发包人提供税务机关认可的合法合规的增值税发票,则发包人不予支付当期采购款,直至提供合法合规的增值税发票为止,且发包人不承担延期付款的违约责任。国家规定由承包人上缴的各种税费,已包含在本合同造价内,由承包人缴纳。\n"]

{"sheet":"汇总表","index":2,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青浦区华新镇安联·虹悦临时展示中心集装箱采购"]
["汇总表"]
["序号","汇 总 内 容","金 额(元)","备注"]
[1,"清单01 集装箱结构及装饰报价清单",0]
[2,"清单02 集装箱安装报价清单",0]
[3,"清单03 集装箱措施报价清单",0]
["一","不含税小计【一】=∑【1+2+3】",0]
["二","税金【二】=【一】*税率（13%）",0]
["三","含税合计【三】=【一】+【二】",0]

{"sheet":"清单01","index":3,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[36,1,36,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青浦区华新镇安联·虹悦临时展示中心集装箱采购"]
["清单01 集装箱结构及装饰报价清单"]
["序号","项目名称","项目特征描述","单位","数量","不含税综合单价\n（元）","不含税总价\n（元）","备注说明"]
[1]
["箱体结构",{"$nulls":5},0]
[1001,"7000*3500*4000mm定制集装箱","包括但不限于以下内容：\n1.定制集装箱尺寸：2台7000*3500*4000mm；\n2.其龙骨包含不限于以下构件：标准角件：方管上方封盖；上横梁均为:100*150*4.0mm；下横梁均为:100*150*4.0mm；角柱均为:150*150*4.0mm；开板支撑除特殊标注均为50*100*3.0mm方管；底横梁龙骨均为:50*100*2.0mm镀锌方管,除特殊标注外；顶龙骨均为:40*60*2.0mm方管除特殊标注外(视情况增加)；集装箱地板为18mm水泥压力板；集装箱顶板2.0mm；集装箱侧板1.6mm瓦楞板、4.0mm平板侧板，顶板延伸板均采用3.0mm平板；箱体油漆色由甲方确定；\n3.集装箱表面均需做防腐处理：环氧富锌底漆两道，丙烯酸面漆一道；集装箱表面均需涂钢结构防火漆，满足耐火极限1.00h；\n4.箱体与箱体之间防水做法：采用Φ20mm钢筋(根据缝隙大小)将其放在两个箱体的上梁之间，进行电焊(满焊处理)，采用结构胶密封，再用丁基自粘防水卷材铺设缝隙的位置(一般情况>150mm)；\n5.集装箱整体框架、运输、运输过程中的加固处理、定位安装、与基础固定连接、及涉及的所有机械费均包含于综合单价内；\n6.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,0]
[1002,"7000*3000*4000mm定制集装箱","包括但不限于以下内容：\n1.定制集装箱尺寸：1台7000*3000*4000mm；\n2.其龙骨包含不限于以下构件：标准角件：方管上方封盖；上横梁均为:100*150*4.0mm；下横梁均为:100*150*4.0mm；角柱均为:150*150*4.0mm；开板支撑除特殊标注均为50*100*3.0mm方管；底横梁龙骨均为:50*100*2.0mm镀锌方管,除特殊标注外；顶龙骨均为:40*60*2.0mm方管除特殊标注外(视情况增加)；集装箱地板为18mm水泥压力板；集装箱顶板2.0mm；集装箱侧板1.6mm瓦楞板、4.0mm平板侧板，顶板延伸板均采用3.0mm平板；箱体油漆色由甲方确定；\n3.集装箱表面均需做防腐处理：环氧富锌底漆两道，丙烯酸面漆一道；集装箱表面均需涂钢结构防火漆，满足耐火极限1.00h；\n4.箱体与箱体之间防水做法：采用Φ20mm钢筋(根据缝隙大小)将其放在两个箱体的上梁之间，进行电焊(满焊处理)，采用结构胶密封，再用丁基自粘防水卷材铺设缝隙的位置(一般情况>150mm)；\n5.集装箱整体框架、运输、运输过程中的加固处理、定位安装、与基础固定连接、及涉及的所有机械费均包含于综合单价内；\n6.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[1003,"11000*2500*4000mm定制集装箱","包括但不限于以下内容：\n1.定制集装箱尺寸：2台11000*2500*4000mm；\n2.其龙骨包含不限于以下构件：标准角件：方管上方封盖；上横梁均为:100*150*4.0mm；下横梁均为:100*150*4.0mm；角柱均为:150*150*4.0mm；开板支撑除特殊标注均为50*100*3.0mm方管；底横梁龙骨均为:50*100*2.0mm镀锌方管,除特殊标注外；顶龙骨均为:40*60*2.0mm方管除特殊标注外(视情况增加)；集装箱地板为18mm水泥压力板；集装箱顶板2.0mm；集装箱侧板1.6mm瓦楞板、4.0mm平板侧板，顶板延伸板均采用3.0mm平板；箱体油漆色由甲方确定；\n3.集装箱表面均需做防腐处理：环氧富锌底漆两道，丙烯酸面漆一道；集装箱表面均需涂钢结构防火漆，满足耐火极限1.00h；\n4.箱体与箱体之间防水做法：采用Φ20mm钢筋(根据缝隙大小)将其放在两个箱体的上梁之间，进行电焊(满焊处理)，采用结构胶密封，再用丁基自粘防水卷材铺设缝隙的位置(一般情况>150mm)；\n5.集装箱整体框架、运输、运输过程中的加固处理、定位安装、与基础固定连接、及涉及的所有机械费均包含于综合单价内；\n6.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,0]
[1004,"11000*2000*4000mm定制集装箱","包括但不限于以下内容：\n1.定制集装箱尺寸：1台11000*2000*4000mm；\n2.其龙骨包含不限于以下构件：标准角件：方管上方封盖；上横梁均为:100*150*4.0mm；下横梁均为:100*150*4.0mm；角柱均为:150*150*4.0mm；开板支撑除特殊标注均为50*100*3.0mm方管；底横梁龙骨均为:50*100*2.0mm镀锌方管,除特殊标注外；顶龙骨均为:40*60*2.0mm方管除特殊标注外(视情况增加)；集装箱地板为18mm水泥压力板；集装箱顶板2.0mm；集装箱侧板1.6mm瓦楞板、4.0mm平板侧板，顶板延伸板均采用3.0mm平板；箱体油漆色由甲方确定；\n3.集装箱表面均需做防腐处理：环氧富锌底漆两道，丙烯酸面漆一道；集装箱表面均需涂钢结构防火漆，满足耐火极限1.00h；\n4.箱体与箱体之间防水做法：采用Φ20mm钢筋(根据缝隙大小)将其放在两个箱体的上梁之间，进行电焊(满焊处理)，采用结构胶密封，再用丁基自粘防水卷材铺设缝隙的位置(一般情况>150mm)；\n5.集装箱整体框架、运输、运输过程中的加固处理、定位安装、与基础固定连接、及涉及的所有机械费均包含于综合单价内；\n6.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[1005,"外饰面折弯造型","包括但不限于以下内容：\n1.2mm钢板折弯造型(运输前需加临时支撑)＋方管龙骨50*100*3方管/50*50*3方管；\n2.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","㎡",{"v":69.5,"d":"69.50"},null,0]
["门窗工程",{"$nulls":5},0]
[1006,"铝合金玻璃窗","包括但不限于以下内容：\n1.50系列铝合金，5+12A+5中空钢化玻璃，包含门窗的固定、窗五金、四周聚氨酯发泡剂填充密封、底部膨胀防水砂浆塞缝、外侧填嵌水密性密封胶收口、淋水试验等全部工作内容及所需附属构件；\n2.包含外墙面所有固定窗及悬浮窗，具体尺寸详见图纸“建施-03”；\n3.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","㎡",{"v":72.7,"d":"72.70"},null,0]
[1007,"铝合金电动玻璃门","包括但不限于以下内容：\n1.ZDM-01，5+12A+5中空钢化玻璃，包含门五金、电动装置、密封胶条、螺栓、电动门的固定、窗五金、四周聚氨酯发泡剂填充密封、外侧填嵌水密性密封胶收口、淋水试验等全部工作内容及所需附属构件；\n2.尺寸为2900*3302mm；\n3.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","㎡",9.38,null,0]
["内装工程",{"$nulls":5},0]
[1008,"办公室白色乳胶漆墙面","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装基层，包含75mm轻钢龙骨、50mm保温岩棉、20*20木龙骨、双层9mm石膏板等全部工作内容及所属附件；\n2.面层为白色乳胶漆，包含清理结构面、腻子、粘结层 、配合机电开孔、收头、与其他构件之间的填缝处理、清理净面、成品保护等全部内容；\n3.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","㎡",{"v":225.5,"d":"225.50"},null,0]
[1009,"办公室木纹碳晶板墙面","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装基层，包含75mm轻钢龙骨、50mm保温岩棉、20*20木龙骨、9mm单层石膏板等全部工作内容及所属附件；\n2.面层为8mm浅色木纹碳晶板，清理结构面、粘结层 、配合机电开孔、收头、与其他构件之间的填缝处理、清理净面、成品保护等全部内容；\n3.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","㎡",{"v":102,"d":"102.00"},null,0]
[1010,"800*800灰色水磨石地砖","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装800*800灰色水磨石地砖，基层为18mm水泥压力板，包含钢丝网、防水砂浆、1:3干硬性水泥砂浆结合层找平、瓷砖表面处理(六面防护)、粘结层、基层处理、嵌缝处理、打胶、切割、开孔等全部工作内容及所需附属构件；\n2.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","㎡",118.79,null,0]
[1011,"600*600浅灰色水磨石地砖","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装600*600浅灰色水磨石地砖，基层为18mm水泥压力板，包含钢丝网、防水砂浆、1:3干硬性水泥砂浆结合层找平、瓷砖表面处理(六面防护)、粘结层、基层处理、嵌缝处理、打胶、切割、开孔、找坡等全部工作内容及所需附属构件；\n2.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","㎡",28.21,null,0]
[1012,"办公室顶面","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装基层，包含40*60*2.0mm镀锌方管、20mm镀锌龙骨@400mm、内填50mm保温岩棉、9mm双层石膏板、螺栓等全部工作内容及所需附属构件；\n2.面层为白色乳胶漆，清理结构面、腻子、粘结层 、配合机电开孔、收头、与其他构件之间的填缝处理、清理净面、成品保护等全部内容；\n3.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","㎡",{"v":147,"d":"147.00"},null,0]
[1013,"碳晶板金属装饰条","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装成品金属专用卡条（包括8mm工字金属灰收口条、8mm尖阳角、8mm阴角铝合金收口条等碳晶板连接处金属条），清理、切割、镶嵌、固定、成品保护等全部内容；\n2.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","m",{"v":103,"d":"103.00"},null,0]
[1014,"灯槽、窗帘盒","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装灯槽、窗帘盒吊顶补差部分，清理原结构面、基层龙骨吊筋等支撑系统、双层木工板加固处理、加肋筋、粘结层、装饰面、金属护角、配合机电开孔、收头、风口处理、清理净面、成品保护等全部工作内容及所需附属构件；\n2.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[1015,"嵌入式LED显示屏墙面及显示屏移位安装(不含显示屏采购)","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装LED显示屏墙面，装饰尺寸为5140*2420mm，显示屏利旧安装，包含木工板加固、基层龙骨、配合机电开孔等全部工作内容及所需附属构件；\n2.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[1016,"嵌入式不锈钢电视壁龛及显示屏移位安装(不含显示屏采购)","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装不锈钢电视壁龛，壁龛内空:2300*1320*120mm，壁龛外框:2320*1340*120mm，显示屏利旧安装，包含不锈钢饰面、不锈钢饰面翻折、木工板加固、基层处理、配合机电开孔等全部工作内容及所需附属构件；\n2.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[1017,"墙面置物架","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装墙壁置物架,需12mm阻燃板加固处理，根据图纸要求定制，包含其所有工作内容及附属构件；\n2.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","个",{"v":4,"d":"4.00"},null,0]
[1018,"玻璃门隔断","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装定制玻璃隔断2460*2400mm，包含不锈钢门框、门拉手、门五金、地弹簧、闭门器、门吸等全部工作内容及所需附属构件；\n2.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","㎡",{"v":6,"d":"6.00"},null,0]
[1019,"不锈钢踢脚线","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装H=60黑色金属踢脚，包含木基层、清理基层、切割、镶嵌、固定、成品保护等全部内容；\n2.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","m",{"v":79,"d":"79.00"},null,0]
[1020,"办公室木门","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装成品木饰面门（含隐形门），门洞尺寸为宽*高970*2400mm，包含3厚木饰面、门芯、门拉手、门框、门套、、门五金、密封条、清理净面、成品保护等全部工作内容及所需附属构件；\n2.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","樘",{"v":8,"d":"8.00"},null,0]
[1021,"卫生间墙面基层","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装卫生间墙面基层，包含75mm轻钢龙骨、50mm保温岩棉、9mm水泥纤维板、钢丝网打底、1:3水泥砂浆刮糙等全部工作内容及所需附件；\n3.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","㎡",{"v":90.5,"d":"90.50"},null,0]
[1022,"卫生间墙面砖","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装600*600灰色水磨石墙砖，清理原结构面、找平压光（如找平已施工，需完成验收误差范围内的空鼓处理）、粘结层、石材防护、配合机电开孔、收头、与其他构件之间的填缝处理、清理净面、成品保护等全部内容；\n2.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","㎡",{"v":90.5,"d":"90.50"},null,0]
[1023,"墙面防水","包括但不限于以下内容：\n1.包括基层处理、刷基层处理剂、聚氨酯防水涂料、收边等全部工作内容；\n2.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","㎡",{"v":30,"d":"30.00"},null,0]
[1024,"台盆柜","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装业主要求的定制台盆柜，台面尺寸长*宽1800*640mm，包含仿白色大理石、型钢支架、固定安装、配合洁具及台盆开孔、螺栓等全部工作内容及所需附配件；\n2.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[1025,"银镜","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装定制银镜650*1300mm，包含基层清理、固定安装等全部工作内容及所需附属构件；\n2.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","套",{"v":2,"d":"2.00"},null,0]
[1026,"金属纸巾架","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装成品金属纸巾架，包含基层清理等全部工作内容及所需附属构件；\n2.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","个",{"v":4,"d":"4.00"},null,0]
[1027,"水吧台","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装定制水吧台长*宽*高2200*600*900mm，包含白色人造大理石、白色水磨石、木饰面、木色颗粒板、柜门合页拉手等全部工作内容及所需附件；\n2.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[1028,"水吧操作台","包括但不限于以下内容：\n1.供应及安装定制水吧操作台长*宽*高1600*600*950mm，包含白色石英石大理石、白色水磨石、木饰面、木色颗粒板、柜门合页拉手等全部工作内容及所需附件；\n2.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[1029,"前台接待台","包括但不限于以下内容：\n1供应及安装定制接待台长*宽*高2200*600*1100mm，包含白色人造大理石、古铜色金属饰面、木饰面、木色颗粒板、柜门合页拉手、抽屉滑道等全部内容及所需附配件；\n2.其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、材料表、选型定版表、合同、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。\n","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[null,"不含税合计(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"清单02","index":4,"n_rows":47,"n_cols":8,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[46,1,46,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青浦区华新镇安联·虹悦临时展示中心集装箱采购"]
["清单02 集装箱安装报价清单"]
["序号","项目名称","项目特征描述","单位","数量","不含税综合单价\n（元）","不含税总价\n（元）","备注"]
["2"]
[null,"电气设备"]
[2001,"强电配电箱","1.名称:配电箱\n2.规格:满足设计及业主要求               3.安装形式:挂墙安装，安装高度根据现场实际要求\n4.其他:10回路\n5.说明:需完成上级电源接线及整个配电箱回路调试","套",1,null,0]
[2002,"嵌入式筒灯","1.名称:嵌入式筒灯\n2.规格:12W/4000K暖白光\n3.安装形式:嵌入式\n4.其他:磨砂白\n5.说明:综合考虑底盒及金属软等附件费用","套",17,null,0]
[2003,"嵌入式射灯","1.名称:嵌入式射灯\n2.规格:12W/4000K暖白光\n3.安装形式:嵌入式\n4.其他:磨砂白\n5.说明:综合考虑底盒及金属软等附件费用","套",10,null,0]
[2004,"隐藏轨道吸顶灯","1.名称:隐藏轨道吸顶灯\n2.规格:具体要求详见招标技术文件\n3.安装形式:轨道\n4.其他:具体要求详见招标技术文件\n5.说明:综合考虑底盒及金属软等附件费用","米",21,null,0]
[2005,"1.2m黑色条形挂灯","1.名称:1.2m黑色条形挂灯\n2.规格:20W\n3.安装形式:悬挂式\n4.其他:具体要求详见招标技术文件\n5.说明:综合考虑底盒及金属软等附件费用","套",3,null,0]
[2006,"方形吸顶灯","1.名称:方形吸顶灯\n2.规格:24W\n3.其他:具体要求详见招标技术文件\n4.说明:综合考虑底盒及金属软、电源等附件费用","套",2,null,0]
[2007,"单联单控开关","1.名称:单联单控开关\n2.规格:具体要求详见招标技术文件\n3.其他:具体要求详见招标技术文件","个",7,null,0]
[2008,"双联开关","1.名称:双联单控开关\n2.规格:具体要求详见招标技术文件\n3.其他:具体要求详见招标技术文件","个",5,null,0]
[2009,"三联开关","1.名称:三联单控开关\n2.规格:具体要求详见招标技术文件\n3.其他:具体要求详见招标技术文件","个",1,null,0]
[2010,"普通五孔插座","1.名称:普通五孔插座\n2.规格:具体要求详见招标技术文件\n3.其他:具体要求详见招标技术文件","个",27,null,0]
[2011,"五孔插座带防溅盒","1.名称: 五孔插座带防溅盒\n2.规格具体要求详见招标技术文件\n3.其他:具体要求详见招标技术文件","个",5,null,0]
[2012,"预留电源点位","1.名称:预留电源点位\n2.规格:具体要求详见招标技术文件\n3.其他:具体要求详见招标技术文件","个",19,null,0]
[2013,"管内穿线 BYJ-2.5","1.名称:配线\n2.配线形式:管内穿线\n3.型号:WDZB-BYJ\n4.规格:2.5","m",402.44,null,0]
[2014,"配管 PVC50","1.名称:配管\n2.材质:PVC\n3.规格:50\n4.配置形式:暗敷\n5.接地要求:满足设计要求\n6.其他:综合考虑穿墙套管（开洞）及支架，接线盒费用","m",{"v":15,"d":"15.00"},null,0]
[2015,"配管 PVC25","1.名称:配管\n2.材质:PVC\n3.规格:25\n4.配置形式:暗敷\n5.接地要求:满足设计要求\n6.其他:综合考虑穿墙套管（开洞）及支架，接线盒费用","m",{"v":20,"d":"20.00"},null,0]
[2016,"配管 PVC20","1.名称:配管\n2.材质:PVC\n3.规格:20\n4.配置形式:暗敷\n5.接地要求:满足设计要求\n6.其他:综合考虑穿墙套管（开洞）及支架，接线盒费用","m",332.59,null,0]
[null,"弱电设备",null,null,"\n"]
[2017,"弱电配电箱","1.名称:配电箱\n2.规格:满足设计及业主要求  \n3.安装形式:挂墙安装，安装高度根据现场实际要求\n4.其他:具体要求详见招标技术文件\n5.说明:需完成上端网络接线","套",1,null,0]
[2018,"吊顶无线AP定位","1.名称:吊顶无线AP定位\n2.规格:具体要求详见招标技术文件\n3.安装形式:具体要求详见招标技术文件\n4.其他:具体要求详见招标技术文件\n5.说明:综合考虑底盒及金属软等附件费用","套",7,null,0]
[2019,"  管内穿线 BYJ-2.5","1.名称:配线\n2.配线形式:管内穿线\n3.型号:BYJ\n4.规格:2.5","m",54.52,null,0]
[2020,"  超五类网线","1.名称:配线\n2.配线形式:管内穿线\n3.型号:超五类网线","m",54.52,null,0]
[2021,"  配管 PVC20","1.名称:配管\n2.材质:PVC\n3.规格:20\n4.配置形式:暗敷\n5.接地要求:满足设计要求\n6.其他:综合考虑穿墙套管（开洞）及支架，接线盒费用","m",109.04,null,0]
[null,"给排水"]
[2022,"坐便器","1.材质:陶瓷\n2.规格、类型:详见招标技术文件\n3.说明:详见招标技术文件","组",{"v":4,"d":"4.00"},null,0]
[2023,"台盆含龙头","1.材质:台盆含龙头，以及给、排水附（配）件\n2.安装方式:安装五金配件（角阀、软管、等）\n3.规格、类型:详见招标技术文件\n4.说明:详见招标技术文件","组",{"v":2,"d":"2.00"},null,0]
[2024,"水槽含龙头（水吧区）","1.材质:水槽含龙头（水吧区），以及给、排水附（配）件\n2.安装方式:安装五金配件（角阀、软管、落水器、存水湾（排水管）等\n3.规格、类型:详见招标技术文件\n4.说明:详见招标技术文件","组",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[2025,"卫生间排气扇","1.材质:卫生间排气扇\n2.规格、类型:详见招标技术文件\n3.附件名称、数量:详见招标技术文件","组",{"v":4,"d":"4.00"},null,0]
[2026,"地漏 DN50","1.材质:不锈钢\n2.型号、规格:地漏 DN50\n3.其他:详见招标技术文件","个",{"v":4,"d":"4.00"},null,0]
[2027,"PVCU给水管 DN50","1.安装部位:室内\n2.介质:水\n3.材质、规格:PVCU给水管 DN50\n4.连接形式:热熔\n5.其他:综合考虑穿墙套管（开洞）及支架费用","m",{"v":20.3,"d":"20.30"},null,0]
[2028,"PVCU给水管 DN110","1.安装部位:室内\n2.介质:水\n3.材质、规格:PVCU给水管 DN110\n4.连接形式:热熔\n5.其他:综合考虑穿墙套管（开洞）及支架费用","m",10.07,null,0]
[2029,"PP-R给水管 DN25","1.安装部位:室内\n2.介质:水\n3.材质、规格:PP-R给水管 DN25\n4.连接形式:热熔\n5.其他:综合考虑穿墙套管（开洞）及支架费用","m",31.27,null,0]
[2030,"橡塑保温","1.绝热材料品种:难燃型（燃烧性能分级应符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624中燃烧性能等级B1级）柔性泡沫橡塑双合保温管（绝热材料的导热系数λ=0.03375+0.0001375tm)，导热系数在20℃时须小于0.037W/(m.k)，氧指数≥32，专用胶水粘接\n2.绝热厚度:厚度满足设计规范要求\n3.管道外径:综合考虑","m3",{"v":2.8,"d":"2.80"},null,0]
[null,"暖通",null,null,"\n"]
[2031,"多联机外机","1.名称:多联机-260\n2.规格:8匹机外机供应安装，包含空调的深化设计，含减震器安装，设备支架制作、安装，系统的检测、调试工作，以及紫铜冷媒管的供应安装、压力试验及吹、洗，含分支器、制冷剂、套管预埋、管道支架、30mm厚柔性闭孔泡沫橡塑保温、墙洞封堵及修补等所有；\n3.塑料冷凝水管UPVC管的供应安装，包含压力试验及吹、洗，含管道支架、套管预埋、20mm厚难燃B1级橡塑保温材料、墙洞封堵及修补等所有；\n4.类型:详见招标技术文件","套",1,null,0]
[2032,"室内机-2.5","1.名称:装饰风口\n2.规格:制冷：2.5KW2室内机供应安装，包含空调的深化设计，吊顶式，含减震器安装，设备支架制作、安装，系统的检测、调试工作，以及紫铜冷媒管的供应安装、压力试验及吹、洗，含分支器、制冷剂、套管预埋、管道支架、30mm厚柔性闭孔泡沫橡塑保温、墙洞封堵及修补等所有；\n3.塑料冷凝水管UPVC管的供应安装，包含压力试验及吹、洗，含管道支架、套管预埋、20mm厚难燃B1级橡塑保温材料、墙洞封堵及修补等所有；\n4.类型:详见招标技术文件","套",4,null,0]
[2033,"室内机-8","1.名称:装饰风口\n2.规格:制冷：8KW2室内机供应安装，包含空调的深化设计，吊顶式，含减震器安装，设备支架制作、安装，系统的检测、调试工作，以及紫铜冷媒管的供应安装、压力试验及吹、洗，含分支器、制冷剂、套管预埋、管道支架、30mm厚柔性闭孔泡沫橡塑保温、墙洞封堵及修补等所有；\n3.塑料冷凝水管UPVC管的供应安装，包含压力试验及吹、洗，含管道支架、套管预埋、20mm厚难燃B1级橡塑保温材料、墙洞封堵及修补等所有；\n4.类型:详见招标技术文件","套",2,null,0]
[2034,"中央空调顶回风","1.名称:中央空调顶回风\n2.规格:详见招标技术文件\n3.类型:详见招标技术文件","个",6,null,0]
[2035,"中央空调侧送风","1.名称:中央空调侧送风\n2.规格:详见招标技术文件\n3.类型:详见招标技术文件","个",2,null,0]
[2036,"中央空调顶送风","1.名称:中央空调顶送风\n2.规格:详见招标技术文件\n3.类型:详见招标技术文件","个",4,null,0]
[2037,"空调开关","1.名称:空调开关\n2.规格:具体要求详见招标技术文件\n3.其他:具体要求详见招标技术文件","个",6,null,0]
[2038,"风管、阀门等","1.名称:风管、阀门\n2.规格:各种规格\n3.类型:暖通工程中根据相应规范要求进行机电系统布置，深化并且供应及安装系统相关风管及阀门等所需的配件，使之成为一个完整的系统的一切辅材及必须的安装调试工作","套",1,null,0]
[null,"不含税合计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"清单03","index":5,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[17,0,17,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青浦区华新镇安联·虹悦临时展示中心集装箱采购"]
["清单03 集装箱措施报价清单"]
["序号","项 目 名 称","单位","金额（元）\n（不含税）","备注"]
[1,"临时设施费及现场仓储保管费","项"]
[2,"深化设计费","项"]
[3,"检验试验费","项"]
[4,"环境保护费","项"]
[5,"成品保护费","项"]
[6,"夜间施工费","项"]
[7,"二次搬运费","项"]
[8,"已完工程及设备保护费","项"]
[9,"安全文明施工措施费","项"]
[10,"垃圾清运费用(运至总包指定地点）","项"]
[11,"完工清洁费","项"]
[12,"城镇职工基本社会保险费","项"]
[13,"大型机械进出场","项"]
[14,"其他措施费","项"]
["合 计",null,null,0]